# m32r testcase for stb $src1,@$src2
# mach(): m32r m32rx

	.include "testutils.inc"

	start

	.global stb
stb:
	mvaddr_h_gr r4, data_loc
	mvi_h_gr    r5, 0x1234

	stb r5, @r4

	ld r4, @r4
	test_h_gr r4, 0x34000000 ; big endian processor

	pass

data_loc:
	.word 0
