# m32r testcase for lduh $dr,@($slo16,$sr)
# mach(): m32r m32rx

	.include "testutils.inc"

	start

	.global lduh_d
lduh_d:
	mvaddr_h_gr r4, data_loc
	mvi_h_gr    r5, 0

	lduh r5, @(#2, r4)

	test_h_gr r5, 0xf000 ; big endian processor

	pass

data_loc:
	.word 0x8000f000
