# m32r testcase for subv $dr,$sr
# mach(): m32r m32rx

	.include "testutils.inc"

	start

	.global subv
subv:
	mvi_h_condbit 0
	mvi_h_gr r4, 0x80000000
	mvi_h_gr r5, 3

	subv r4, r5

	bc ok

	fail
ok:
	pass
